**lEITUNGSBAUMATERIAL - Bund**

### Normstapelbehälter **A**, **B**, **C**.

****

1

2

Pos. Stk. Artikel

1 2 Normstapelbehälter **A** enthaltend:

2 6 - Kabelrollen à 200 m Feldkabel

1

2

3

8b

8c

7

8a

4

5

6



9

****Pos. Stk. Artikel

10

1 1 Normstapelbehälter **B** enthaltend:

2 1 - Feldtelefon 50

3 5 - Kabelaufhängehaken

4 1 - Klappspaten

5 1 - Schlosserhammer

6 1 - Reparaturetui für Feldkabel (Inhalt gemäss Folgeseite)

7 1 - Linientasche (Inhalt gemäss Folgeseite)

8 a-c 3 - Sichtlagerkasten (Inhalt gemäss Folgeseite)

9 2 - Bindestrick

10 5 - Kabelträger aus Metall



8

2 3 4 5 6 7 9 10 11

1

Pos. Stk. Artikel

1 1 Reparaturetui für Feldkabel enthaltend:

2 1 - Abisolierzange

3 1 - Seitenschneider

4 1 - Schraubenzieher

5 1 - Flachstumpffeile

6 1 - Spule mit Kupferdraht verzinnt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 1 - Rolle Isolierband (selbstvulkanisierend)

8 1 - Lötkolben

9 1 - Lötzinndraht

10 1 - Stahlbürste

11

11 1 - Kupfereinsatz



1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

8

**Pos.** **Stk. Artikel**

1 1 Linientasche enthaltend:

2 1 - Holzwickler mit Flachlitze

3 1 - Holzwickler mit Abbindfaden

4 100 - Aderendhülse 0.5 mm2 (Material Forum)

5 1 - Verbindungskabel

6 20 - Bändel rot

7 6 - Leitungsbezeichnungsschilder

8 1 - Abisolierzange (Material Forum)


9 1 - Crimpzange für Aderendhülsen (Material Forum)

10 1 - Rolle Isolierband

11 1 Lederbeutel enthaltend:

12 6 - Doppelklemmen

13 20 - Compact-Verbindungsklemme (Material Forum)



4

1 2 3 5 6 7

Pos. Stk. Artikel

1 1 Sichtlagerkasten enthaltend:

2 1 - Holzwickler mit Kupferdraht verzinnt

3 1 - Holzwickler mit Abbindfaden

4 1 *Dose enthaltend*:

5 4 - *Rollen Isolierband*

6 3 - Elemente 1,5 V LB Mono

7 3 - Batterien 4,5 V

****

1 2 3 4 5

Pos. Stk. Artikel

1 1 Sichtlagerkasten enthaltend:

2 2 - Holzwickler mit Flachlitze

3 2 - Verbindungskabel

4 2 - Schraubzwingen

5 2 - Telefonsteckdosen



5

1 2 3 4 6 7

Pos. Stk. Artikel

1 1 Sichtlagerkasten enthaltend:

2 10 - Leitungsbezeichnungsschilder

3 20 - Bändel rot

4 1 - Taschenlampe

5 1 *Dose enthaltend:*

6 10 - *Doppelklemmen*

7 200 - *Würgeklemmen Typ Y*



1

2

3

5

4

Pos. Stk. Artikel

1 1 Normstapelbehälter **C** enthaltend:

2 2 - Kabelrollen à 200 m Feldkabel

3 2 - Umspulgestelle

4 1 - Kabelrolle leer

5 1 - Auf- und Abspulvorrichtung

Zubehör zu Bausortiment

2

****

4

1

****

5

3



Pos. Stk. Artikel

1 2 - Gabelstangen 4.50 m 3-teilig

2 25 - Sicherungsmanschetten

3 60 - Kabelträger aus Kunststoff grau

4 120 - Kabelbinder aus Kunststoff grau

5 1 - Spannzange

 Holzleiter, Ausrüstung Verkehrshelferset (ganz oder   
 teilweise) und Haltegurte sind nicht mehr zugelassen und werden daher in dieser Dokumentation nicht mehr dargestellt.

Das Material-Forum Zürich ermöglicht den Kauf des  
 neuen Materials, welches den jetzigen Regeln entspricht.