**Materiale di costruzione**

## Contenenti contenitori A, B, C.

****

2

1

Pos. Pezzi Articolo

1 2 Contenitori **A**, contenenti ciascuno:

2 6 - Bobine con 200 m di cavo di campagna



10

7

8a

1

2

3

4

5

6

8b

8c





9

Pos. Pezzi Articolo

1 1 Contenitore **B** contenente:

2 1 - Telefono da campo

3 5 - Ganci di sospensione per cavo

4 1 - Pala pieghevole

5 1 - Martello da fabbro

6 1 - Astuccio di riparazione per cavo di campagna

(contenuto vedasi la pagina seguente)

7 1 - Tasca di linea (contenuto vedasi la pagina

seguente)

8 a-c 4 - Scatole di deposito (contenuto vedasi la pagina

seguente)

9 2 - Corde per legature

10 5 - Portacavi metallici

### 

2 3 4 5 6 7 9 10 11

8

1

Pos. Pezzi Articolo

1 1 Astuccio di riparazione per cavo di campagna, contenente:

2 1 - Pinza per denudare il cavo

3 1 - Pinza a cesoia

4 1 - Cacciavite

5 1 - Lima piatta

6 1 - Bobina con filo di rame stagnato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 1 - Rotolo di nastro isolante (auto vulcanizzante)

8 1 - Filo di stagno per saldatura

9 1 - Spazzola con setole d'acciaio

10 1 - Punta di rame

11

11 1 - Saldatore

### 

8

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Pos. Pezzi Articolo

1 1 Tasca di linea,contenente:

2 1 - Avvolgitore di legno con cavo piatto

3 1 - Avvolgitore di legno con spago

4 100 - Maniche a crimpare 0.5 mm (Forum materiale)

5 1 - Cavo di giunzione

6 20 - Nastri rossi

7 6 - Targhette di riconoscimento

8 1 - Spellafili


9 1 - Strumento di crimpatura

10 1 - Rotolo di nastro isolante

11 1 *Sacchetto di cuoio contenente:*

12 6 - *Serrafili doppi*

13 20 - Morsetti di collegamento



4

1 2 3 5 6 7

### Equipaggiamento di costruzione

Pos. Pezzi Articolo

1 1 Scatola di deposito (8 a), contenente:

2 1 - Avvolg. di legno con filo di rame stagnato

3 1 - Avvolg. di legno con spago

4 1 *Scatola contenente:*

5 4 - *Rotoli di nastro isolante*

6 3 - Elementi 1,5 V LB mono

7 3 - Batterie 4,5 V

****

1 2 3 4 5

Pos. Pezzi Articolo

1 1 Scatola di deposito (8 b) contenente:

2 2 - Avvolgitori di legno con cavo piatto

3 2 - Cavi di giunzione

4 2 - Morsetti per prese telefoniche

5 2 - Prese telefoniche

11



5

1 2 3 4 6 7

Pos. Pezzi Articolo

1 1 Scatola di deposito (8 c), contenente:

2 10 - Targhette di riconoscimento

3 20 - Nastri rossi

4 1 - Lampadina tascabile

5 1 ***Scatoletta*** *contenente:*

6 10 *- Serrafili doppi*

7 200 - *Serrafili a torsione tipo Y*

1

2

3

5

4

Pos. Pezzi Articolo

1 1 Contenitore **C** contenente:

2 2 - Bobine con 200 m di cavo di campagna

3 2 - Supporti di riavvolgimento

4 1 - Dispositivo per svolgere e riavvolgere il cavo

5 1 - Bobina per cavo vuota



1

3

5

4

2

Pos Pezzi Articolo

1 2 - Pertica a forcella da 4.50 m in 3 parti

2 25 - Fasce portacavo

3 60 - Portacavi di plastica

4 120 - Cinturini di fissaggio grigi

5 1 - Tenaglia tendicinturino "



Le scale di prolunga in legno, la borsa di controllo del traffico (o parti di essa) e la cintura di sicurezza non sono più omologate e pertanto non sono più indicate in questa documentazione.

Il forum da materiale di Zurigo consente l'acquisto di nuove apparecchiature conformi alle nuove regole.